**Ausschreibungstext
Kalkschutzanlage BIOCAT KS 5500-C**

BIOCAT KS 5500-C Kalkschutzanlage, geeignet zum Einbau in die Kaltwasserversorgungsleitung, bei einer Gebäudegröße von bis zu 8 Wohneinheiten (max. 17 Personen), max. 610 m³/Jahr.

BIOCAT Kalkschutzanlagen verhindern Kalkablagerungen in der Trinkwasserinstallation und Trinkwassererwärmungssystemen ohne den Einsatz von chemischen Aufbereitungsstoffen und ohne Veränderung der Trinkwasserqualität. Die Anlagen erfüllen alle Anforderungen an die Trinkwasserverordnung und insbesondere die Minimierungsgebote. Der Kalkschutz basiert auf der WATERCryst-Katalysator-Technologie. Als Wirkeinheit dient dazu ein Behälter, der mit einem speziell strukturierten, lebensmittelechten, für das Trinkwasser zugelassenen Kunststoffgranulat gefüllt ist. An den Oberflächen des Granulates werden - nach dem Vorbild der Biomineralisierung - kleinste Kalkkristalle aus dem im Wasser gelösten Kalkionen erzeugt. Diese werden mit der Wasserentnahme aus dem Granulatbett ausgetragen, im Leitungssystem und den Trinkwassererwärmungssystemen verteilt und wirken dort als Kristallisationskerne (Impfkristalle). Der ausfallende Kalk wird nun bevorzugt an diesen Impfkristallen gebunden, bevor er sich in Rohrleitungen, Armaturen, Warmwasserspeichern, Wärmetauschern, Duschköpfen oder Strahlsieben ablagern kann. Die Impfkristalle werden mit der Wasserentnahme aus dem Rohrleitungssystem gespült.

Dem Trinkwasser werden keine chemischen Stoffe zugegeben und keine wertvollen Mineralien (Calcium, Magnesium) entnommen und Qualität des Wassers wird nicht verändert.

Die Wirkeinheit wird regelmäßig automatisch thermisch desinfiziert.

Wartung: Die Wirkeinheit ist unabhängig von der Wasserhärte und dem Wasserverbrauch alle 5 Jahre auszutauschen.

**Ausführung:**

Das BIOCAT KS 5500-C wird montagefertig geliefert und mit wenigen Handgriffen eingebaut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technische Daten:** |  |  |
| **Maximalanzahl Wohneinheiten** | **[ WE ]** | **8** |
|  Maximalanzahl Personen |  | 17 |
|  maximaler Tagesverbrauch | [ l / d ] | 1.760 |
| **Elektrischer Anschluss** |  |  |
|  Netzanschluss |  | 230 V, 50 Hz |
|  maximale Leistungsaufnahme | [ W ] | 1.202 |
|  Leistungsaufnahme in Behandlung/Standby | [ W ] | 1.4 |
| **Sanitärtechnische Daten** |  |  |
|  Anschlussdimension |  | DN40 (R 1 1/2'') |
|  Anschlussdimension Rückspülleitung |  | DN15 (R 1/2'') |
|  Volumenstrom Rückspülung (bei 4 bar) | [ l / min ] | 6 |
|  Nenndurchfluss QN | [ l / h ] | 4.600 |
|  Druckdifferenz ∆p bei QN | [ bar ] | 0,43 |
|  Nenndruck |  | PN10 |
|  Betriebsdruck | [ bar ] | 2 - 8 |
|  Wassertemperatur Zulauf | [ °C ] | max. 25 |

**Artikelnummer: 12000396**

**WATERCryst Wassertechnik GmbH**

Elsa-Brandström-Straße 31, D-42781 Haan, Tel: +49 2129 3475-755

Messerschmittweg 26, A-6175 Kematen in Tirol, Tel: +43 5232 20602-0, Fax + 43 5232 20602-250

**office@watercryst.com****,** [**www.watercryst.com**](http://www.watercryst.com)